**Светильник промышленный серии ДСП-03**

****

1. ***Назначение и область применения***

Светильник предназначен для применения в качестве осветительного прибора. Изделие обладает классическим дизайном, выпускается в одноцветном варианте и применяется в помещениях с повышенными требования к пыле и влаго-защите.

1. ***Технические характеристики***




Рисунок 1. Внешний вид

Таблица с техническими характеристиками

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Характеристика*** | ***Значение*** | |
| *ДСП-03-036* | *ДСП-03-045* |
| Световой поток источника света, лм\* | 4250 | 7740 |
| Потребляемая мощность, не более Вт | 36 | 45 |
| Коэф. мощности | 0,95 | |
| КПД светильника | 80% | |
| Тип КСС | Д | |
| Цвет свечения | Белый (2700К/4000К/5500К) | |
| Напряжение питания | 176-264В АС, 50-60Гц | |
| Класс защиты | IP65 | |
| Температура эксплуатации | От -40 до +40 гр.С | |
| Вес, не более грамм | 1500 | |

\*Начальное значение светового потока согласно пункта 9.2 ГОСТ Р 54350-2015. Допускается снижение светового потока до 10% при воздействии температур от минус 45С до 40С (пункт 9.3. ГОСТ Р 54350-2015)

1. ***Работа с прибором.***

Подключение прибора к сети 220В осуществления путем соединения сетевых проводов (коричневый – фаза, синий – ноль) к клемме, установленной на обратной стороны внутренней металлической пластины. Ввод кабеля (провода) осуществляется через уплотнительные проходные резинки для обеспечения класса защиты от внешних воздействий.

*Чистку стекла требуется осуществлять мягкой влажной тряпкой.*

1. ***Нормативные документы:***

Декларация о соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.49939/21 на промышленные светильники светодиодные, не бытового назначения, торговой марки «LED Lampica». Серийный выпуск по ТУ 3461-004-89586613-2009.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течении 12 месяцев со дня продажи. Расширенная гарантия до 84 месяцев от производителя предоставляется за отдельную плату и подтверждается фирменной наклейкой голограммой. Обслуживание производится в сервис центре производителя. При обнаружении неисправностей в течении действия гарантии предприятие - изготовитель проводит бесплатный гарантийный ремонт или замену в случаи невозможности восстановления. Обмен осуществляется только при наличии полного комплекта поставки в товарном виде.

Время нахождения светильника в гарантийном ремонте в срок действия гарантии не включается.

Претензии не принимаются и гарантийный ремонт не проводится при небрежном обращении с изделием (наличие следов механического воздействия, следов вскрытия изделия, следов механической доработки), при несоблюдении параметров входного напряжения, а так же при срабатывании схем защиты электроники от внешних внештатных воздействий.

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | | Дата выпуска | Примечания | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |
| Дата продажи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Подпись продавца\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |

***Наша компания будет признательна Потребителям за рекомендации по дальнейшему совершенствованию функциональных и эксплуатационных качеств наших приборов.***